Приложение № 1

к договору от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Общая информация об объекте закупки:**

1.1. Объект закупки: Поставка средств связи и оборудования.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

01.13.09 СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИХ

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: Радиостанция цифровая, рестранслятор, дуплексер, антенна, кабедьная сборка, кабель, ВЧ-разъём

1.4. Место поставки товара: г. Москва, Тверской б-р, д. 13 стр. 1.

1.5. Количество товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

1.6. Срок поставки товара: с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения договора. (Выполнение работ по монтажу включены в данный срок). Поставщик осуществляет поставку Товара единовременно. Разгрузка осуществляется силами Поставщика.

1.7. Перечень приложений к техническому заданию:

- Приложение № 1 к Техническому заданию «Спецификация».

**2 Стандарт товаров**

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать качеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию «Спецификация».

2.2. Сведения о технических характеристиках поставляемого товара должны подтверждаться информацией компании-производителя товара.

2.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения.

2.4. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет произвести монтажные работы в отношении поставляемого Товара, в т.ч.:

- установка базовой антенны на опору до 2-х метров (горизонтальная крыша) и настройкой КСВ;

- прокладка кабеля в гофре;

- сборка монтажного шкафа;

- пусконаладочные работы.

2.5. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

**Порядок сдачи-приемки**

В соответствии с условиями договора

**3. Объем и сроки гарантий качества**

Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара и товарной накладной (универсального передаточного документа).

**4. Требования к безопасности товара**

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без наружных повреждений, соответствовать по качеству и комплектации техническим условиям и технической документации изготовителя, техническому паспорту, не быть обременённым правами третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения.

Товар должен быть выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений.

Товар должен быть в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара   
от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Товар поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

**5. Требования к используемым материалам и оборудованию**

Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.

**6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов**

* 1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6.4. «ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 № 737-ст).

6.5. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **АНО «Кинопарк»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | **Поставщик**  **Наименование организации**  **Должность**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/**  М.П. |

**Приложение № 1**

**к Техническому заданию**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена с учетом НДС 20%**  **за ед. изм.,**  **руб.** | **Итого**  **сумма с НДС 20%,**  **руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ретранслятор Hytera HR1065 Basic или эквивалент | Диапазон частот: 400-470 МГц;  Количество каналов: не менее 64;  Выходная мощность, Вт: не менее 50 Вт;  Вид сигнала: Цифровой;  Диапазон раб. Температур: от -30°С до +60°С | 3 | Шт. |  |  |
| 2 | Дуплексер Racio Antenna RDF6U2-10 или эквивалент | Диапазон частот: 400- 470 МГц. Разнос 8-13 МГц, мощность не м менее 50 Вт, | 3 | Шт. |  |  |
| 3 | Кабельная сборка | Вид разъема: NM-NM  Кабель: RG-8X.  Длина не менее 0.5 м. | 6 | Шт |  |  |
| 4 | Антенна базовая Diamond BC-205 или эквивалент | Длина Антенны: не менее 2700 мм. Диапазон частот: 430-490 МГц. Усиление: не менее 7,8 dB | 3 | Шт. |  |  |
| 5 | Кабель (фидер) коаксиальный чёрный 8D-FB или эквивалент | Сопротивление не менее 50 Ом, внешний диаметр 0.81-15 мм - оболочка поливинилхлорид, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен, жила- омедненный алюминий, основной экран - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе, температура эксплуатации от - 40 ℃ до +75 | 100 | М. |  |  |
| 6 | ВЧ-разъём UHF (male) PL259 обжимной под кабель 8D-FB или эквивалент | UHF (male) PL259 обжимной под кабель 8D-FB | 6 | Шт. |  |  |
| 7 | Радиостанция Motorola DP-1400 (2300) PTI502C цифровая или эквивалент | Диапазон частот: 403- 470 МГц. Мощносте не менее 5 Вт.  Ёмкость батареи не менее 1400 мАч. В комплекте: антенна, клипса крепления на пояс, аккумулятор повышенной ёмкости и сетевое зарядное устройство в виде "стакана". | 100 | Шт. |  |  |
| 8 | Монтажный шкаф | Настенный разборный шкаф.  стеклянная дверь, цвет серый.  Ширина: 600 мм. ± 200 мм.  Глубина: 600 мм. ± 200 мм.  Высота: 500 мм. ± 200 мм. | 3 | Шт. |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | |  |

**Итого стоимость Товара составляет** \_\_\_\_\_\_\_\_ (Цифрами и прописью) рублей \_\_\_\_ копеек, с учетом НДС \_\_\_\_\_\_\_\_ % (указывается размер ставки НДС) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (Цифрами и прописью) рублей \_\_\_\_ копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **АНО «Кинопарк»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | **Поставщик**  **Наименование организации**  **Должность**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/**  М.П. |

\*В случае указания в описании товара на товарный знак и/или модель следует читать со словами «или эквивалент».